**Firma: ……………………………………………**

**Data: ……………………………………………..**

**FORMULARZ CENOWY**

Dostawa sprzętu komputerowego dla PUP Wągrowiec

|  |
| --- |
| **Monitor Philips 200V4LAB2 lub równorzędny (7 szt.)** |
| Nazwa w przypadku równorzędnego: ……………………………………………………………………………………….. |
| Cena netto: |
| **Lp.** | Parametr | **Minimalne wymagania** |
|  | Zastosowanie | Monitor wykorzystywana na stanowiskach komputerowych tut. Urzędu.  |
|  | Przekątna ekranu | 19,5 cala |
|  | Parametry wyświetlania | rodzaj podświetlenia: LED; rozdzielczość nominalna 1600 x 900 piksele; złącza: 15 pin D-SUB Connector; kąt widzenia pion: 65°,kąt widzenia poziom: 90° |
|  | Głośniki | tak |
|  | Wysokość | nie więcej 370 mm (z podstawą) |
|  | Gwarancja | nie mniej niż 2 lata |

|  |
| --- |
| **PenDrive Patriot Stellar 32GB microUSB +USB 3.0 lub równorzędny ( 2 szt.)** |
| Nazwa w przypadku równorzędnego: ……………………………………………………………………………………….. |
| Cena netto: |
| **Lp.** | Parametr | **Minimalne wymagania** |
|  | Zastosowanie | Pendrive wykorzystywany na stanowiskach komputerowych tut. Urzędu  |
|  | Pojemność | 32 GB |
|  | Prędkość odczytu | 140 MB/s |
|  | Inne | Złącze micro USB |
|  | Gwarancja | nie mniej niż 2 lata |

|  |
| --- |
| **PenDrive Patriot Stellar 64GB microUSB +USB 3.0 lub równorzędny ( 3 szt.)** |
| Nazwa w przypadku równorzędnego: ……………………………………………………………………………………….. |
| Cena netto: |
| **Lp.** | Parametr | **Minimalne wymagania** |
|  | Zastosowanie | Pendrive wykorzystywany na stanowiskach komputerowych tut. Urzędu  |
|  | Pojemność | 64 GB |
|  | Prędkość odczytu | 140 MB/s |
|  | Inne | Złącze micro USB |
|  | Gwarancja | nie mniej niż 2 lata |

|  |
| --- |
| **Przełącznik D-Link DES-1024D lub równorzędny (2 szt.)** |
| Nazwa w przypadku równorzędnego: ……………………………………………………………………………………….. |
| Cena netto: |
| **Lp.** | Parametr | **Minimalne wymagania** |
|  | Zastosowanie | Przełącznik wykorzystywany w sieci komputerowej tut. Urzędu |
|  | Liczba portów 10/100 | 24 szt.  |
|  | Inne | Niezarządzalny; Algorytm przełączania: store-and-forwardbufor pamięci: 384 KB; możliwość instalacji w szafach RACK 19' |
|  | Gwarancja | nie mniej niż 12 miesięcy |

|  |
| --- |
| **Odkurzacz serwisowy 3M anytstatyczny model SV-497AB lub równorzędny (1 szt.)** |
| Nazwa w przypadku równorzędnego: ……………………………………………………………………………………….. |
| Cena netto: |
| **Lp.** | Parametr | **Minimalne wymagania** |
|  | Zastosowanie | Odkurzacz do serwisowania drukarek i komputerów wykorzystywany na stanowiskach komputerowych tut. Urzędu.  |
|  | Inne | Silnik 750 W z zabezpieczeniem termicznym chroniącym przed jego przegrzaniem / spaleniem; odkurzacz posiada następujące części: wąż ssący rozciągliwy (79 cm do 2 m), ssawka podstawowa giętka, ssawka szczelinowa, nakładka szczoteczkowa ssawki szczelinowej, kabel zasilający; filtr do toneru, który filtruje cząstki (zanieczyszczenia) o średnicy powyżej 1um |
|  | Gwarancja | nie mniej niż 12 miesięcy |